# 报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工艺做法及材料品牌说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 拆除 | 1.现场遗留地面墙面装饰物、； 2.墙面老旧腻子乳胶漆基层； 3.拆除垃圾运至小区指定点外运费另计； 4.不含后期处理及饰面； 5.工程量按墙面立面面积计算，不足1平米按1平米计算。 | 平米 | 102 |  |  |
| 水、电路改造预收 | 本工程水、电项目公司只进行改造，不对原建筑水、电路存在的问题负责。 1.电管管件伟星品牌，电线为津峰国标线，弱电线为超六类线： 2.一根管内不能多于3根线，弱电线单独穿管： 3.管内电线不能有接头 4.业主自供电线减3元/米 5.伟星PP-R水管 6.水管以米计，管件和水管必须同一品牌 7.此项为预收费用，按实际发生量计算多退少补。 | ㎡ | 102 |  |  |
| 空调移机改造 | 1.人工及辅料费 | 台 | 8 |  |  |
| 石膏板隔断墙 | 1. C75系列轻钢隔断龙骨，间距≤400mm，双面封石膏板； 2. 9mm 耐火石膏板，普通白乳胶、 自攻螺丝固定； 3. 面层装饰另计，如需填充保温、隔音材料另加30元/㎡，  如需增加OSB板衬底单面另计 85元 /㎡ 4. 工程量按单面立面面积计算 | ㎡ | 35 |  |  |
| 储物间及背景墙隔断墙 | 1. C75系列轻钢隔断龙骨，间距≤400mm，双面封石膏板； 2. 9mm 耐火石膏板，普通白乳胶、 自攻螺丝固定； 3. 面层装饰另计，如需填充保温、隔音材料另加30元/㎡，  如需增加OSB板衬底单面另计 85元 /㎡ 4. 工程量按单面立面面积计算 | ㎡ | 18.3 |  |  |
| 储物间弧形隐框门 | 门扇及五金 | 套 | 1 |  |  |
| 墙顶面基层处理 | 1.对原墙顶面进行清理， 2.滚涂美巢墙固1遍（增加腻子附加力，抗酸碱）， 3.对墙顶面施工洞口材质衔接处，墙顶面空鼓、开裂的位置进行醒目性标记， 4.空鼓脱落面积超出1平米需要通知业主联系物业方协商处理， 5.超出1平米控股脱落面积如需我方修补按每平米增加20元/平米计价。 | ㎡ | 246 |  |  |
| 墙顶面底层粉刷石膏找平 | 1.空鼓剔除破损修补， 2.墙面美巢QN700轻质粉刷石膏找平处理墙顶面铺贴网格布， 3.凹凸落差顺平处理，如平面落差超出20mm范围（包含20mm）需要特殊处理费用另行计算。 | ㎡ | 246 |  |  |
| 墙顶面刮腻子 | 1. 批刮美巢400JJ腻子2-3遍，打磨平整； 2. 门窗洞口减半计算； 3. 铲墙皮另计，饰面涂料另计。 | ㎡ | 246 |  |  |
| 阴阳角找直 | 1. 用美巢QN700轻质粉刷石膏进行修整，相交的分界线找直； 2. 按修整的长度尺寸计算工程量，墙顶面的找平费用另计，基层处理及涂料费用另计。 | m | 32 |  |  |
| 墙顶面乳胶漆 (多乐士金装五合一） | 1. 刷多乐士金装五合一配套底漆一遍，面漆两遍。 2. 门窗洞口减半计算； 3. 如需刷不同颜色，每增加一色另加150元/色，刷重色系另加5元/㎡。 | ㎡ | 246 |  |  |
| 石膏板平面天花 | 1. 轻钢龙骨骨架，进口OSB板或千年舟边骨打底局部木龙骨，膨胀螺栓，吊筋固定； 2. 9mm双层 石膏板，普通白乳胶、 自攻螺丝固定； 3. 板缝填嵌缝石膏，贴绷带，面层腻子、乳胶漆、石膏线等另计； 4. 按平面面积计算工程量，如更换耐水石膏板单层，每平米另加20元每平米。 | ㎡ | 102 |  |  |
| 餐厅石膏板直线灯槽 | 1. 轻钢龙骨骨架，进口OSB板或千年舟边骨打底局部木龙骨，膨胀螺栓，吊筋固定； 2. 9mm双层 石膏板，普通白乳胶、 自攻螺丝固定； 3.板缝填嵌缝石膏，贴绷带，面层腻子、乳胶漆、石膏线等另计； | m | 34 |  |  |
| 圆角造型 | 1. 轻钢龙骨骨架，进口OSB板或千年舟边骨打底局部木龙骨，膨胀螺栓，吊筋固定； 2. 9mm双层 石膏板，普通白乳胶、 自攻螺丝固定； 3.板缝填嵌缝石膏，贴绷带，面层腻子、乳胶漆、石膏线等另计； | 个 | 4 |  |  |
| 形象背景墙 | 成品定制(40mm\*40mm方钢+40mm\*80mm方钢）白色佛碳漆饰面。 | ㎡ | 8.25 |  |  |
| 酒柜 | OSB板及石膏板做造型，乳胶漆饰面。 | ㎡ | 13.8 |  |  |
| 灯具 | 400mm 吸顶灯\*1\*80 防眩射灯90\*35=3150 灯槽线条灯34\*10=340 24V变压器2\*45=90 开关插座20\*25=500 门头LED防盐雾射灯1组\*750=750 | 项 | 1 |  |  |
| 玻璃贴膜 | 磨砂膜粘贴，材料人工费 | ㎡ | 31 |  |  |
| 广告0.82\*0.82m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.6724 |  |  |
| 广告1.02\*1.05m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 1.071 |  |  |
| 广告0.73\*0.6m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.438 |  |  |
| 广告0.65\*0.65m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.4225 |  |  |
| 广告0.5\*0.35m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.175 |  |  |
| 广告2.35\*0.15m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.3525 |  |  |
| 广告1.05\*1.05m | 亚克力灯箱+彩色喷涂2MM亚克力 | ㎡ | 1.1025 |  |  |
| 广告0.2\*0.2m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.04 |  |  |
| 广告0.73\*0.6m | 金色合金画框 | 个 | 1 |  |  |
| 广告0.65\*0.65m | 金色合金画框 | 个 | 1 |  |  |
| 广告2.92\*1.33m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 3.8836 |  |  |
| 广告0.56\*0.17m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.0952 |  |  |
| 广告0.6\*0.58m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.348 |  |  |
| 广告1.55\*0.6m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.93 |  |  |
| 广告1.46\*0.16m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.2336 |  |  |
| 广告1\*0.08m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.08 |  |  |
| 广告0.77\*3m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 2.31 |  |  |
| 广告0.77\*3m | 卡布灯箱 | ㎡ | 2.31 |  |  |
| 广告0.77\*3m | 卡布灯箱 | ㎡ | 2.31 |  |  |
| 广告0.77\*3m | 广告基层OSB板基层石膏板饰面 | ㎡ | 6.93 |  |  |
| 广告0.45\*0.8m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.36 |  |  |
| 广告0.92\*2m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 1.84 |  |  |
| 广告0.53\*0.7m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.371 |  |  |
| 广告0.61\*0.65m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.3965 |  |  |
| 广告0.43\*0.41m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.1763 |  |  |
| 广告0.43\*0.41m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.1763 |  |  |
| 广告0.35\*0.25m | 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.0875 |  |  |
| 广告0.3\*0.3m | 8mm水晶板+2MM红色亚克力雕刻 | ㎡ | 0.09 |  |  |
| 广告1.5\*0.5m | 成品定制（是木雕刻防腐漆面处理） | ㎡ | 0.75 |  |  |
| 广告0.25\*0.25m\*8 | 企业标识两部分+字母+茅台葡萄酒 6mmPVC彩色喷涂+2MM亚克力雕刻 | ㎡ | 0.5 |  |  |
| 广告及字体安装 | 1.人工辅料费 | 工 | 300 |  |  |
| 脚手架费 | 脚手架 | ㎡ | 102 |  |  |
| 材料搬运费用 | 1.搬运施工中所用材料，不含甲供材料搬运 2.有电梯可供正常免费使用。 3.力工项目业主可以自行安排相关费用报价可减除 | ㎡ | 102 |  |  |
| 室内垃圾清运 | 1. 从施工现场运至物业指定垃圾堆放处 2. 垃圾用编织袋等封装； 3. 此价格不含垃圾外运费用，不含物业收取的垃圾费。 | ㎡ | 102 |  |  |
| 家政保洁 | 1. 基础装修完工后的家政保洁人工费； 2. 此项为业主需求选择委托代办项目，不计入工期时间范围，按实际发生收费。 | ㎡ | 102 |  |  |
| 地面成品保护 | 1. 用于完工地板、石材、瓷砖等材质地面的成品保护； 2.地面瓷砖用塑胶地板保护； 3. 按实际铺贴面积计算。 | ㎡ | 102 |  |  |
| 普通成品保护 | 1.进场后水表，煤气表，分水器用地膜做有效保护， | ㎡ | 50 |  |  |
| 总计金额 元 | | | | | |
| 报价供应商代表签名（盖章）：  联系方式：  日期： | | | | | |